**Задача 5.**

Построить зависимость термического КПД от степени сжатия для цикла поршневого двигателя с подводом теплоты при V = const, для значений степени сжатия от 2 до 10 при k = 1,37.