Определить силы токов, текущих в сопротивлениях R1, R2, R3, R4, если ε1 = 10 В, ε2 = 4 В, а R1 = R4 = 2 Ом и R2 = R3 = 4 Ом. Сопротивлениями элементов пренебречь.

