24.Поплавок, фиксирующий положение границы раздела нефти () и пластовой воды () должен находиться 1/3 своего объёма в первой жидкости, 2/3 – во второй. Какова должна быть средняя плотность поплавка ?