17. Разработать схему устройства, суммирующего входные импульсы по принципу:

а – каждый пятый;

б – каждый седьмой;

в – каждый третий;

г – каждый девятый