Определить циклическую частоту электромагнитных колебаний , создаваемых генератором, если результаты намерения периода Т цифровым миллисекундомером таковы: 1.0061, 1.0022, 1.0065, 1.0008, 1 0071, 1 0034, мс. Рассчитать погрешность для  = 0.8.