Собственная частота LC-контура ν = 100 кГц, добротность Q = 50. Определить на сколько отличается частота затухающих колебаний от собственной частоты.