**9.**Для подъёма автомобиля к малому поршню гидравлического подъёмника приложили силу 240 Н. Малый поршень опустился на 25 см. Площадь малого поршня 4 см2, большого поршня 500 см2. Определите высоту в см, на которую поднят автомобиль.